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Коммерческое предложения
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Кровать медицинская функциональная 4-х секционная «MCF KM 04-02» с интегрированной рамой балканского
(для отделений травматологии и реабилитации)
Функциональная медицинская кровать с 4-секционным ложем и встроенной балканской рамой предназначена для размещения пациентов в травматологических, ортопедических и реабилитационных отделениях. Интегрированная балканская рама служит для фиксации конечностей, подвешивания грузов, установки штанг для подтягивания и других ортопедических процедур.
Конструкция кровати обеспечивает надёжную фиксацию пациента, возможность вытяжения, позиционирования конечностей и установки дополнительного оборудования (блоков, строп, грузов) за счёт встроенной балканской рамы. Кровать оснащена ручными механизмами регулировки секций ложа, что позволяет удобно размещать пациента в терапевтически необходимых положениях.
Конструктивные особенности:
· Ложе кровати разделено на четыре функциональные секции: подголовную, тазобедренную, бедренную и голеностопную.
· Балканская рама интегрирована в каркас кровати, изготовлена из стальной трубы, снабжена точками крепления для вытяжения и подвесных систем. Может регулироваться по высоте и положению.
· Каркас кровати выполнен из стальной профильной трубы с антикоррозионным порошковым покрытием.
· Ложе металлическое, перфорированное, что обеспечивает циркуляцию воздуха и упрощает санитарную обработку.
· Регулировка положений секций осуществляется вручную с помощью надёжных винтовых механизмов.
· Балканская рама интегрированная, регулируемая, с точками крепления грузов и подвесов.
· Боковые ограждения откидные, фиксируются в рабочем положении, предотвращают падение пациента.
· Головная и ножная спинки выполнен из стальной профильной трубы с антикоррозионным порошковым покрытием.
· Матрац выполнен из пенополиуретана с чехлом из водонепроницаемого, паропроницаемого («дышащего») материала.
·  Инфузионная стойка — металлическая, с не менее чем четырьмя крючками. Высота стойки регулируется в пределах от 1000 мм до 1350 мм
· Опоры поворотные колеса диаметром 125 мм с индивидуальными тормозами.
· Нагрузка на ложе – до 180 кг.
· Общие габариты функциональный кровать: 2170*890*550 мм;
· Габариты ложа функциональный кровать: 2000*800*550 мм.
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