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Коммерческое предложения
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[bookmark: _GoBack]Кровать медицинская функциональная 4-х секционная «MCF KM 04-01»
(механическая, с фиксированной высотой, со спинками из ABS-пластика)
Функциональная 4-секционная медицинская кровать с механическим приводом и фиксированной высотой предназначена для ухода за пациентами в лечебных учреждениях. Обеспечивает комфорт при длительном лежании, облегчает уход за больными и позволяет регулировать положение тела пациента вручную.
Основные характеристики:
· Тип управления: Механическое
· Количество секций ложа: 4
· Регулировки:
· Спинная секция — регулируется вручную с помощью винтового механизма (до 70–75°)
· Ножная секция — также регулируется вручную (до 35–45°)
· Высота кровати: Фиксированная (не регулируется)
· Ложе: Металлическое, перфорированное — обеспечивает вентиляцию и гигиену
· Каркас: Стальная трубчатая конструкция с порошковым полимерным покрытием
· Спинки: Съёмные, выполнены из ударопрочного и легко моющегося ABS-пластика
· Боковые ограждения: Складные
· Опоры: транспортные колеса диаметром 125 мм изготовлены из материалов, обеспечивающих бесшумное вращение колес и перемещение кровати по горизонтальным плоскостям. В случае необходимости кровать можно зафиксировать в неподвижном положении при помощи тормозных устройств, которыми оснащены колеса - наличие.
·  Матрац выполнен из пенополиуретана с чехлом из водонепроницаемого, паропроницаемого («дышащего») материала. 
· Инфузионная стойка — металлическая, с не менее чем четырьмя крючками. Высота стойки регулируется в пределах от 1000 мм до 1350 мм
· Максимальная нагрузка: до 180 кг
· Общие габариты функциональный кровать: 2200*960*550 мм;
· Габариты ложа функциональный кровать: 2000*800*550 мм.
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