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Коммерческое предложения
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Кровать медицинская функциональная 4-х секционная «MCF KM 04-03», механическая
Медицинская функциональная кровать 4-секционная предназначена для ухода за пациентами в больницах, клиниках и других медицинских учреждениях. Кровать оснащена механическим приводом, позволяющим вручную регулировать положение секций для обеспечения комфортного размещения пациента.
Спинки и ложе кровати выполнены из прочного АБС-пластика, обладающего высокой устойчивостью к воздействию влаги, механическим повреждениям и регулярной дезинфекции. Этот материал обеспечивает не только гигиеничность, но и лёгкость ухода за изделием.
Основные характеристики:
· Тип управления: Механическое
· Количество секций ложа: 4
· Регулировки:
· Спинная секция — регулируется вручную с помощью винтового механизма (до 70–75°)
· Ножная секция — также регулируется вручную (до 35–45°)
· Высота кровати: Фиксированная (не регулируется)
· Ложе: выполнены из ударопрочного и легко моющегося ABS-пластика
· Каркас: Стальная трубчатая конструкция с порошковым полимерным покрытием
· Спинки: Съёмные, выполнены из ударопрочного и легко моющегося ABS-пластика
· Боковые ограждения: Складные
· Опоры: транспортные колеса диаметром 125 мм изготовлены из материалов, обеспечивающих бесшумное вращение колес и перемещение кровати по горизонтальным плоскостям. В случае необходимости кровать можно зафиксировать в неподвижном положении при помощи тормозных устройств, которыми оснащены колеса - наличие.
· Инфузионная стойка: металлическая, с не менее чем четырьмя крючками. Высота стойки регулируется в пределах от 1000 мм до 1350 мм
· Матрац выполнен из пенополиуретана с чехлом из водонепроницаемого, паропроницаемого («дышащего») материала.
· Максимальная нагрузка: до 180 кг
· Общие габариты функциональный кровать: 2200*960*550 мм;
· Габариты ложа функциональный кровать: 2000*700*550 мм.
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