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Кровать медицинская функциональная 4-х секционная «MCF KM 04-04», с электромеханической регулировки высоты
Функциональная медицинская кровать 4-секционная предназначена для комфортного размещения пациентов и облегчения ухода за ними в условиях стационара, хосписа или дома. Оснащена электромеханической системой, обеспечивающей регулировку высоты ложа, а также изменение положений секций для головы, корпуса и ног пациента.
Управление осуществляется при помощи пульта с 8 кнопками, что позволяет легко и точно настраивать положения кровати в соответствии с потребностями пациента и медицинского персонала.
Кровать оснащена встроенным блоком питания, благодаря которому она может работать автономно до 8 часов при отключении электричества.
Конструкция кровати:
· Спинка выполнена из прочного АБС-пластика, устойчивого к дезинфицирующим средствам и механическим повреждениям.
· Кровать установлена на четыре поворотных колеса диаметром 125 мм, обеспечивающих лёгкость перемещения. Каждое колесо оснащено тормозной системой для надёжной фиксации кровати в нужном положении.
Основные характеристики:
· Тип: функциональная кровать для медицинских учреждений
· Количество секций: 4
· Привод: электромеханический
· Регулировка высоты ложа: да
· Пульт управления: 8 кнопок
· Спинка: АБС-пластик
· Колёса: 4 шт., 
· Блок питания: встроенный, автономная работа до ±8 часов при отключении электричества
· Инфузионная стойка: металлическая, с не менее чем четырьмя крючками. Высота стойки регулируется в пределах от 1000 мм до 1350 мм
· Матрац выполнен из пенополиуретана с чехлом из водонепроницаемого, паропроницаемого («дышащего») материала. 
· Максимальная нагрузка: до 180 кг
· Общие габариты функциональный кровать: 2200*960*550 мм;
· Габариты ложа функциональный кровать: 2000*800*550 мм.
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