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Кресло гинекологическое «MCF КG 03» на электроприводе, колонного типа
Гинекологическое кресло предназначено для проведения гинекологических осмотров, диагностических и лечебных процедур. Оно представляет собой современное, эргономичное и функциональное медицинское оборудование, разработанное с учетом требований комфорта как для пациента, так и для медицинского персонала.
Основные характеристики:
· Регулировка высоты:
Осуществляется с помощью колонного электромотора, обеспечивающего плавное и бесшумное изменение высоты кресла.
· Обшивка основания:
Нижняя рама обшита высококачественным АБС-пластиком , что обеспечивает легкость в уходе и устойчивость к дезинфицирующим средствам.
· Спинная секция:
Также обшита АБС-пластиком, регулируется по углу наклона до 70° с помощью электропривода, обеспечивая удобное положение пациента.
· Тазовая секция:
Регулируется в положении Тренделенбурга с помощью электропривода, позволяя достичь оптимального наклона для различных медицинских процедур.
Основные особенности:
· Эргономичный дизайн:
Сиденье и спинка оснащены матрацем из пенополиуретана толщиной 60 мм, обеспечивающим мягкость и поддержку. Обивка выполнена из высококачественного кожзама
· В конструкции кресла установлен блок питания с аккумулятором. Благодаря встроенной аккумуляторной батарее, устройство может функционировать в автономном режиме до ±8 часов при отключении внешнего электропитания.
· Полный набор регулируемых элементов:
Оснащено современными приспособлениями:
· Дуги для рук – обеспечивают дополнительную опору и удобство.
· Опоры для колен – способствуют правильному положению нижней части тела.
· Упоры для ног – анатомической формы, регулируются по высоте и углу, обеспечивая надежную фиксацию ног.
· Опоры – транспортные колеса диаметром не менее 75 мм.
· Общие габариты кресла: 900×700×650/850 мм;
· Дополнительные комплектующие: Подножка – выполнена на прочном металлическом каркасе, имеет мягкую обивку для комфорта пациента. Предназначена для облегчения посадки и схода с кресла. 
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